
**DENEY 9**

**9.1 f0 Frekansının Bulunması**


formülü kullanılırsa , olarak bulunmaktadır.

**9.2 Devrenin Simülasyon Programı Yardımıyla İncelenmesi**


**9.2.1 Devre Şeması**



**9.2.2 Devrenin Frekans Cevabının İncelenmesi**



Osilasköp Çıktısı



İnteraktif Analiz Çıktısı

**9.2.3 Hata Hesabının Yapılması**

Sistemdeki oluşan hata’nın sebebi, opamp’ın ideal olmamasından dolayıdır.